
1. 摇头机通过网线连接至与电脑上网的同一个路由器上；
2. 打开CMS2.0客户端；
3. 打开“设备管理”



1. 设备列表：



1. 可在电脑上连接出图



1. 选中画面，右键-远程设置-网络管理



1. 打开无线连接，搜索路由器wifi并输入密码，此时看到设备状态是上线的，即可拔掉网线,配置成功

